NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Membre notifiant:** ISRAËL**Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):** |
| **2.** | **Organisme responsable:** *Israel WTO-TBT Enquiry Point* (Point d'information OMC d'Israël sur les OTC)**Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:***Israel WTO-TBT Enquiry Point* (Point d'information OMC d'Israël sur les OTC)*Ministry of Economy and Industry* (Ministère de l'économie et de l'industrie)Téléphone: + (972) 3 7347501Courrier électronique: Yael.Friedgut@economy.gov.il |
| **3.** | **Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], autres:** |
| **4.** | **Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):** Matelas; (SH 9403, 9404; ICS 97.140) |
| **5.** | **Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié:** SI 5418. *Resistance to ignition of mattresses, mattress pads, divans and bed bases* (Résistance à l'inflammation des matelas, des alèses, des divans et des bases de lit), 4 pages, en hébreu |
| **6.** | **Teneur:** Premier amendement de la norme obligatoire SI 5418, portant sur la résistance à l'inflammation des matelas, des alèses, des divans et des bases de lit. Les modifications ci-après sont apportées:* Suppression de la différence nationale ajoutée au paragraphe 4.2, portant sur la durabilité du traitement;
* ajout d'un nouveau paragraphe 4.3, portant sur la durabilité du traitement des matelas figurant dans les catégories à faible risque et à très faible risque. Ce paragraphe exige que les matelas figurant dans la catégorie "à faible risque (à usage domestique)" et "à très faible risque (à usage domestique)" qui comportent des revêtements intérieurs et/ou extérieurs amovibles (par exemple au moyen de boutons ou d'une fermeture à glissière) et qui ont subi un traitement chimique visant à réduire leur inflammabilité (autrement dit comportant sur leur étiquette la mention "contient des produits ignifuges") soient soumis à la procédure de trempage dans l'eau et de séchage décrite au paragraphe 4.2.

Les exigences figurant dans le nouveau paragraphe 4.3 seront obligatoires après l'entrée en vigueur de l'amendement notifié. |
| **7.** | **Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:** Information des consommateurs, étiquetage; protection de la santé ou de la sécurité des personnes |
| **8.** | **Documents pertinents:*** Norme israélienne obligatoire SI 5418 (juillet 2016)
* Norme britannique BS 7177:2008 et A1:2011
* Code des règlements fédéraux (CFR) des États-Unis, Titre 16, chapitre II (Édition 1-1-12), Parties 1632 (sous-partie A) et 1633 (sous-partie A) - 2012
 |
| **9.** | **Date projetée pour l'adoption:** à déterminer**Date projetée pour l'entrée en vigueur:** généralement 60 jours après la publication au Journal officiel d'Israël, section des avis gouvernementaux En outre, les exigences figurant dans le nouveau paragraphe 4.3 seront obligatoires après l'entrée en vigueur de l'amendement notifié. |
| **10.** | **Date limite pour la présentation des observations:** 60 jours à compter de la date de notification |
| **11.** | **Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [X] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:**<https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_0494_00_x.pdf> |