NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Membre notifiant:** ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE  **Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):** |
| **2.** | **Organisme responsable:** *Saudi Standards, Metrology and Quality Organization* - SASO (Organisation saoudienne de la normalisation, de la métrologie et de la qualité)  **Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de fax et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:**  *Saudi Standards, Metrology and Quality Organization* - SASO (Organisation saoudienne de la normalisation, de la métrologie et de la qualité)  P. O .BOX: 3437 Riyadh 11471  Téléphone: +966(11) 4520000 int. (1378-1381-1383)  Fax: +966(11) 4520193, +966(11) 4520086  Courrier électronique: [enquirypoint@saso.gov.sa](mailto:enquirypoint@saso.gov.sa)  Site Web: [http://www.saso.gov.sa](http://www.saso.gov.sa/) |
| **3.** | **Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:** |
| **4.** | **Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):** Ventilateurs et climatiseurs (ICS 23.120); Pompes à chaleur (ICS 27.080) |
| **5.** | **Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié:** *Air Conditioners - Minimum Energy Performance, Labelling and Testing Requirements for Low Capacity Window and Single-Split* (Climatiseurs - Exigences en matière de performance énergétique minimum, d'étiquetage et d'essai applicables aux climatiseurs de faible puissance de type fenêtre ou à éléments séparés), 26 pages, en anglais |
| **6.** | **Teneur:** La norme notifiée spécifie la norme minimale de performance énergétique (MEPS) et les prescriptions en matière d'étiquetage énergétique applicables aux climatiseurs monobloc de type fenêtre, aux climatiseurs à éléments séparés non raccordés utilisant des condenseurs à air, aux climatiseurs à éléments séparés raccordés utilisant des condenseurs à air et aux pompes à chaleur utilisant des condensateurs à air ou une résistance électrique destinés à un usage domestique, commercial ou industriel, conformément aux normes SASO.  La norme s'applique aux appareils conçus pour fonctionner sous les tensions suivantes:   * circuits à courant alternatif monophasé de 220 V ou 230 V, * circuits à courant continu monophasé jusqu'à 400 V, * appareils bitension (y compris le courant continu) jusqu'à 400 V, * plage de tension incluant les valeurs ci-dessus, et circuits triphasés d'une tension de 380 V ou de 400 V * à une fréquence de 60 Hz   La norme couvre les appareils d'une capacité inférieure ou égale à 65 000 Btu/h (19 kW).  Note: Les prescriptions additionnelles, comme celles liées à la sécurité, figurent dans les normes SASO pertinentes.  Les appareils suivants sont exclus du champ d'application de la norme notifiée:   1. appareils visés par la norme SASO 2874: 2016 ''*Air Conditioners - Minimum Energy Performance Requirements and Testing Requirements*'' (Climatiseurs - Exigences en matière de performance énergétique minimum et d'essai) 2. refroidisseurs par évaporation 3. appareils mobiles (sans fenêtre) et portatifs avec tuyau d'évacuation d'air 4. assemblages individuels ne constituant pas un système de réfrigération complet, tels que les unités de condensation destinés à un usage séparé 5. modèles pour lesquels la SASO n'a pas accordé d'exemption en raison de leur conception spécifique pour certaines applications, comme les climatiseurs non destinés au confort des personnes |
| **7.** | **Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:** Le document notifié consiste en une actualisation de la norme SASO 2663:2018 "*Energy Labelling and Minimum Energy Performance Requirements for Air-Conditioners*" (Exigences en matière d'étiquetage énergétique et exigences en matière de performance énergétique minimum pour les climatiseurs).  Le but de l'actualisation était:   1. d'introduire une mesure du taux de rendement énergétique saisonnier (SEER) 2. de modifier le critère de classement en adoptant le taux de rendement énergétique saisonnier (SEER) à la place du taux de rendement énergétique (EER) 3. de modifier le barème de classement, en appliquant le SEER 4. d'introduire l'outil de calcul du SEER 5. d'ajouter une exigence concernant un point d'essai additionnel afin de déterminer le classement SEER pour les calculs en charge partielle 6. d'inclure le nombre d'heures par tranche spécifique en fonction de la météo en Arabie saoudite dans le cadre de l'outil de calcul.   Information du consommateur, étiquetage; Harmonisation |
| **8.** | **Documents pertinents:**   1. SASO-2681:2013 / SASO GSO ISO 5151: *Non-ducted air conditioners and heat pumps - Testing and rating for performance*. 2. SASO-2682:2013 / SASO GSO ISO 13253: *Ducted air-conditioners and air to air heat pumps - Testing and rating for performance*. 3. SASO ISO 16358-1 *Air-Cooled Air Conditioners and Air-To-Air Heat Pumps - Testing and Calculating Methods for Seasonal Performance Factors - Part 1: Cooling Seasonal Performance Factor*. 4. ISO 16358-1:2013/Cor 1:2013 Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air - Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers - Partie 1: coefficient de performance saisonnier de refroidissement - Corrigendum technique 1. 5. ISO 16358-1:2013/Amd 1:2019 Climatiseurs à condenseur à air et pompes à chaleur air/air - Essais et méthodes de calcul des coefficients de performance saisonniers - Partie 1: coefficient de performance saisonnier de refroidissement - Amendement 1. |
| **9.** | **Date projetée pour l'adoption:** 1er avril 2021  **Date projetée pour l'entrée en vigueur:** 6 mois à compter de la date d'adoption: 1er octobre 2021 |
| **10.** | **Date limite pour la présentation des observations:** 60 jours à compter de la date de notification |
| **11.** | **Entité auprès de laquelle les textes peuvent être obtenus: point d'information national [ ] ou adresse, numéros de téléphone et de fax et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme:**  Saudi Arabia Standards Organization (SASO)  P.O. Box 3437  Riyadh  11471  +966(1)4520133; int:1380; int.1382; int.1383  +966 (1) 4530035 (Fax)  [ENQUIRYPOINT@saso.gov.sa](mailto:enquirypoint@saso.gov.sa)  [http://www.saso.gov.sa](http://www.saso.gov.sa/) |