NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Miembro que notifica:** Chile  **Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):** |
| **2.** | **Organismo responsable:** Dirección General de Obras Públicas  **Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:**  Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales - Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile |
| **3.** | **Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [****X],** **2.10.1 [****],** **5.6.2 [****],** **5.7.1 [****],** **o en virtud de****:** |
| **4.** | **Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS):** Productos eficientes en el uso de agua (PEUA): Duchas, griferías, reguladores de flujo, artefactos sanitarios, lavavajillas, lavadoras. |
| **5.** | **Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado:** NCh 3584:2020 "Productos eficientes en el uso de agua (PEUA) - Clasificación y etiquetado" (39 página(s), en Español) |
| **6.** | **Descripción del contenido:** Esta norma especifica los requerimientos para la clasificación y etiquetado de productos con consumo eficiente de agua, y especifica las normas mínimas de consumo, donde sea aplicable.  El objeto de esta norma es proporcionar los requisitos de clasificación y etiquetado a los proveedores de los productos que comúnmente utilizan agua para la función que cumplen. |
| **7.** | **Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes:** Prescripciones en materia de calidad |
| **8.** | **Documentos pertinentes:**   * AS/NZS 2007.1, Performance of household electrical appliances - Dishwasher - Part 1: Methods for measuring performance, energy and water consumption. * AS/NZS 2007.2, Performance of household electrical appliances - Dishwasher - Part 2: Energy efficiency labelling requirements. * AS/NZS 2040.1, Performance of household electrical appliances - Clothes washing machines - Part 1: Methods for measuring performance, energy and water consumption. * AS/NZS 2040.2, Performance of household electrical appliances - Clothes washing machines - Part 2: Energy efficiency labelling requirements. * AS/NZS 2442.1, Performance of household electrical appliances - Rotary clothes dryers - Part 1: Energy consumption and performance. * AS/NZS 2442.2, Performance of household electrical appliances - Rotary clothes dryers - Part 2: Energy labelling requirements. * AS 1172.1, Water closets (INDOROs) - Part 1: Pans. * AS 1172.2, Water closets (INDOROs) - Part 2: Flushing devices and cistern inlet and outlet valves. * AS 3662, Performance of showers for bathing. * AS 5200.037.2, Plumbing and drainage products - Part 037.2: Flow controllers for use with heated or cold water systems. * AS /NZS 3718, Water supply- Tap ware. * AS /NZS 3982, Urinals. * PCA, Plumbing Code of Australia |
| **9.** | **Fecha propuesta de adopción:** -  **Fecha propuesta de entrada en vigor:** - |
| **10.** | **Fecha límite para la presentación de observaciones:** 60 días desde la notificación |
| **11.** | **Textos disponibles en: Servicio nacional de información [****X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución:**  Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Teatinos 180, piso 11 Teléfono: (+56)-2-22827 5250 Correo electrónico: [tbt\_chile@subrei.gob.cl](mailto:tbt_chile@subrei.gob.cl)  Para acceder a la visualización de dichas normas, debe ingresar en <https://www.inncoleccion.cl/>  y digitar los siguientes datos: Empresa: SUBREI-003 Usuario: subrei Contraseña: subrei |